Rete
Voce
Protocollo IAX2
Chiamata
Sistema
Supporto tecnico
Informazioni generali
Modello del telefono:
Indirizzo MAC:
Tag OEM:
Numero di versione:
Impostazioni rete
Assegnazione dell'indirizzo: |
Indirizzo IP: |
Maschera di sottorete: |
Gateway: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Usa l'indirizzo IP del server DNS fornito da DHCP
Usa il seguente server DNS
DNS primario: |
DNS secondario: |
Layer 3 QoS: | (valore "Diff-Serv" o "Precedence")
Layer 2 QoS: | 802.1Q tag VLAN
| 802.1p priorità
Impostazioni voce
Codec voce preferito: | Codec 1: Frames per TX 1:
(In ordine di preferenza) | Codec 2: Frames per TX 2:
| Codec 3: Frames per TX 3:
| Codec 4: Frames per TX 4:
| Codec 5: Frames per TX 5:
| Codec 6: Frames per TX 6:
| Codec 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
Lunghezza dei pacchetti iLBC: | 20ms 30ms
Banda per il codec Speex: |
Soppressione del silenzio (VAD): | No Sì
Regolazione automatica del guadagno (AGC): | No Sì
Cancellazione dell'eco (AEC): | No Sì
Impostazioni protocollo IAX2
Registrazione: | No Sì
Server IAX2: | (IP o URI)
Porta IAX2: | (Default 4569)
Nome utente: |
Identificativo per l'autenticazione: |
Password per l'autenticazione: |
Nome completo dell'utente: | (Opzionale, es. Woody Allen)
Porta locale per IAX2: | (Default 4569)
Tempo di rinnovo per la registrazione: | (In secondi, default 60s)
Numero della segreteria messaggi: |
Usa il dialplan del Server: | No Sì
Impostazioni chiamata
Numero verso cui deviare le chiamate: |
Devia incondizionatamente: | No Sì
Devia su occupato: | No Sì
Devia su mancata risposta: | No Sì
Tempo di attesa per la risposta: | (In secondi, default 60s)
Rispondi automaticamente: | No Sì
Metti in attesa se occupato: | No Sì
Componi prefisso: | (E' aggiunto ad ogni numero composto)
Numero Hot Line: | (Numero composto quando viene alzato il ricevitore)
Usa le regole per il piano di numerazione (digit maps) : | No Sì
Timeout per le regole per il piano di numerazione: | (In secondi, default 5s)
Use "#" To Call: | No Sì
Impostazioni di sistema
Password amministratore: | (per accedere a queste pagine)
Syslog IP: |
Volume del microfono (0-7): |
Volume del ricevitore (0-31): |
Volume dell'altoparlante esterno (0-31): |
Server per l'Auto Provisioning: | (IP o URI)
Porta per l'Auto Provisioning: | (Default 80)
Intervallo di Auto Provisioning: | (In minuti, massimo 65535 minuti)
Server SNTP: | (IP o URI, es. time.windows.com)
Fuso orario: |
Passa automaticamente all'ora legale: | No Sì
Technical Support
PalmMicro vuole offrirLe un telefono IP con il più alto grado di qualità. Se ha qualsiasi domanda relativamente a questo prodotto non esiti a contattarci o registrarsi sul nostro sito di supporto tecnico. Vai a PalmMicro