Red
Voz
Protocolo IAX2
Plan de discado
Sistema
Soporte técnico
Información básica
Modelo de teléfono:
MAC Address:
OEM Tag:
Versión No.:
Network Settings
Tipo de connección: |
Dirección IP: |
Máscara de subred: |
Default Gateway: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Obtener la IP del DNS server automáticamente
Usar las siguientes IP para el DNS server
Primary DNS: |
Secondary DNS: |
Layer 3 QoS: | (Diff-Serv o valor Precedente)
Layer 2 QoS: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p Priority Value
Configuración de Codec de Voz
Codec de voz preferido: | Codec 1: Frames por TX 1:
(Listados en orden) | Codec 2: Frames por TX 2:
| Codec 3: Frames por TX 3:
| Codec 4: Frames por TX 4:
| Codec 5: Frames por TX 5:
| Codec 6: Frames por TX 6:
| Codec 7: Frames por TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
Tamaño del Frame iLBC: | 20ms 30ms
Speex Rate: |
Detección e Actividad de Voz(VAD): | No Yes
Control Automático de Ganancia(AGC): | No Yes
Cancelación de Eco Acústico(AEC): | No Yes
IAX2 Protocol Settings
Registración IAX2: | No Yes
IAX2 Server: | (IP or URI)
Puerto del IAX2 Server: | (Default 4569)
ID de Usuario para IAX2: |
ID de autentificación para IAX2: |
PIN de autentificación para IAX2: |
Nombre de usuario: | (Opcional, e.g., Woody Allen)
Local IAX2 Port: | (Por defecto 4569)
Register Expiration: | (En segundos, por defecto 60s)
Message Service Number: |
Use Server's Dial Plan: | No Yes
Dial Plan Settings
Forward-to Number: |
Forward Unconditionally: | No Yes
Forward When Busy: | No Yes
Forward When No Answer: | No Yes
No Answer Timeout: | (En segundos, por defecto 60s)
Auto Answer: | No Yes
Call Waiting: | No Yes
Discar Prefijo: | (Se agrega a cada número marcado)
Número Hot Line: | (Número discado al levantar el tubo)
Use Digit Maps: | No Yes
Digit Maps Timeout: | (En segundos, por defecto 5s)
Use "#" To Call: | No Si
System Settings
Password de Administración: | (Password para entrar a este sitio)
Syslog IP: |
Handset Input (0-7): |
Handset Output (0-31): |
Speaker Output (0-31): |
Server de auto aprovisionamiento Provisioning: | (IP o URI)
Auto Provisioning Port: | (Por defecto 80)
Intervalo de auto aprovisionamiento: | (En minutos, máximo 65535 minutos)
SNTP Server: | (IP o URI, por ej, time.windows.com)
Time Zone: |
Ajustar automáticamente el reloj por cambios de Daylight Saving: | No Yes
Soporte técnico
PalmMicro quiere ofrecerte un IP phone con la más alta calidad. Si tu tienes alguna inquietud acerca del producto, por favor contáctate con nosotros o ingresa por ayuda en la web de nuestro soporte técnico. Ir aPalmMicro