网络设置
语音设置
SIP协议
呼叫设置
系统设置
技术支持
基本信息
话机型号：
MAC地址：
OEM标识：
软件版本：
网络设置
连接方式: |
IP 地址: |
子网掩码: |
默认网关: |
PPPoE 用户ID: |
PPPoE 用户密码: |
自动获得DNS服务器地址
使用下面的DNS服务器地址
首选DNS服务器: |
备用DNS服务器: |
3层 QoS: | (Diff-Serv or Precedence value)
2层 QoS: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p Priority Value
语音设置
语音编码方式: | 语音编码 1: 语音帧数 1:
(依据列表顺序) | 语音编码 2: 语音帧数 2:
| 语音编码 3: 语音帧数 3:
| 语音编码 4: 语音帧数 4:
| 语音编码 5: 语音帧数 5:
| 语音编码 6: 语音帧数 6:
| 语音编码 7: 语音帧数 7:
（语音帧数范围: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, 在1 ~ 7之间; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, 在1 ~ 4之间; iLBC-30ms, 在1 ~ 3之间）
iLBC单帧时长: | 20毫秒 30毫秒
Speex 码率: |
活动语音检测 (VAD): | 否 是
自动增益控制 (AGC): | 否 是
回声抵消 (AEC): | 否 是
SIP协议基本设置
使用登录服务: | 否 是
SIP服务器: | (IP或者URI)
SIP服务器端口: | (默认值5060)
SIP域名: |
Outbound代理服务器: | 否 是
使用DNS SRV: | 否 是
SIP 用户ID: |
SIP 认证ID: |
SIP 认证密码: |
用户名称: | (可选项, 例如: Woody Allen)
SIP协议高级设置
本地SIP端口: | (默认值5060)
本地RTP端口: | (在1024 ~ 65535之间, 默认值6000)
注册刷新间隔: | (以秒为单位, 默认值60秒)
NAT生存周期: | (以秒为单位, 默认值20秒)
DTMF发送方式: |
DTMF净荷类型: | (在96 ~ 127之间, 默认值101)
G.726-32 净荷类型: | (在96 ~ 127之间, 默认值111)
iLBC净荷类型: | (在96 ~ 127之间, 默认值98)
Speex净荷类型: | (在96 ~ 127之间, 默认值110)
信息查询号码: |
支持SIP PRACK(100rel, RFC3262): | 否 是
Subscribe for MWI: | 否 是
Proxy Require: |
NAT穿透方式: |
NAT IP地址: |
STUN服务器: | (IP或者URI)
STUN服务器端口: | (默认值3478)
呼叫规则设置
呼叫转移号码: |
无条件呼叫转移: | 否 是
遇忙呼叫转移: | 否 是
无应答呼叫转移: | 否 是
无应答振铃时长: | (以秒为单位, 默认值60秒)
自动应答: | 否 是
呼叫等待: | 否 是
呼叫前缀: | (将呼叫前缀添加到呼叫号码的前面)
热线号码: | (提起话筒直接呼出的号码)
使用呼叫规则: | 否 是
呼出等待时长: | (以秒为单位, 默认值5秒)
使用'#'键呼出: | 否 是
系统设置
话机管理密码: | (进入WEB页面输入此密码)
Syslog IP 地址: |
听筒输入音量 (0-7): |
听筒输出音量 (0-31): |
免提输出音量 (0-31): |
振铃音量 (10-31): |
自动升级服务器: | (IP或者URI)
自动升级端口: | (默认值80)
自动升级间隔: | (以分钟为单位, 最大值为65535分钟)
SNTP服务器: | (IP或者URI, 例如time.windows.com)
时区: |
根据夏时制自动调节时钟: | 否 是
技术支持
PalmMicro公司为您提供高质量的网络电话。如果您需要咨询或寻求帮助，请直接联系我们，或者登录我公司网站。 欢迎进入PalmMicro公司网站