Red
Voz
SIP Proxy
Plan de discado
Sistema
Soporte técnico
Información Básica
Modelo de teléfono:
MAC Address:
OEM Tag:
Versión No.:
Configuración de red
Tipo de conexión: |
Dirección IP: |
Máscara de Subred: |
Default Gateway: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Obtener DNS server IP automáticamente
Usar las siguientes DNS server IP
DNS primario: |
DNS secundario: |
Layer 3 QoS: | (Diff-Serv o valor Precedente)
Layer 2 QoS: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p valor de la prioridad
Configuración del Codec de Voz
Codec de voz preferido: | Codec 1: Frames por TX 1:
(Listados en orden) | Codec 2: Frames por TX 2:
| Codec 3: Frames por TX 3:
| Codec 4: Frames por TX 4:
| Codec 5: Frames por TX 5:
| Codec 6: Frames por TX 6:
| Codec 7: Frames por TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
Tamaño del fram iLBC: | 20ms 30ms
Speex Rate: |
Detección de actividad de vozVAD): | No Si
Control automático de ganancia(AGC): | No Si
Cancelaciónd de eco acústico(AEC): | No Si
Configuración Básica de SIP Proxy
Registración SIP: | No Si
SIP Server: | (IP o URI)
SIP Server Puerto: | (Por defecto 5060)
Dominio SIP: |
SIP Server As Outbound Proxy: | No Si
Usar DNS SRV: | No Si
Usuario SIP ID: |
ID para autentificación SIP: |
PIN para autentication SIP: |
Nombre de usuario: | (Opcional, e.g., Woody Allen)
Configuración avanzada de SIP Proxy
Puerto SIP Local: | (Default 5060)
Puerto RTP Local: | (Entre 1024 y 65535, por defecto 6000)
Expiración del register: | (En segundos, por defecto 60s)
Intervalo para Keep Alive: | (En segundos, por defecto 20s)
Enviar DTMF: |
Tipo de Payload para DTMF: | (Entre 96 y 127, por defecto 101)
G.726-32 Payload Type: | (Entre 96 y 127, por defecto 111)
iLBC Payload Type: | (Entre 96 y 127, por defecto 98)
Speex Payload Type: | (Entre 96 y 127, por defecto 110)
Número de Message: |
Soporte PRACK(100rel, RFC3262): | No Si
Subscribe for MWI: | No Yes
Requerir Proxy: |
NAT Traversal: |
NAT IP: |
STUN Server: | (IP or URI)
Puerto STUN Server: | (Default 3478)
Dial Plan Settings
Desviar al Número: |
Desviar incondicionalmente: | No Si
Desviar si está ocupado: | No Si
Desviar si no hay respuesta: | No Si
Sin respuesta Timeout: | (In seconds, default 60s)
Auto respuesta: | No Si
Llamada en espera: | No Si
Discar prefijo: | (Este es agregado a cada número discado)
Número Hot Line: | (Número discado cuando el tubo es descolgado)
Usar Digit Maps: | No Si
Digit Maps Timeout: | (En segundos, por defecto 5s)
Use "#" To Call: | No Si
System Settings
Password de administración: | (Password usado para entrar a esta web)
Syslog IP: |
Handset Input (0-7): |
Handset Output (0-31): |
Speaker Output (0-31): |
Auto Provisioning Server: | (IP or URI)
Auto Provisioning Port: | (Default 80)
Auto Provisioning Interval: | (In minutes, maximum 65535 minutes)
SNTP Server: | (IP or URI, e.g, time.windows.com)
Time Zone: |
Automatically Adjust Clock for Daylight Saving Changes: | No Si
Technical Support
PalmMicro is trying to offer you IP phone with the highest quality. If you have any inquiries about the product, please contact us or login on our technical support web site for help. Go to PalmMicro