TCP/IP сеть
Голос
IAX2 протокол
План набора
Система
Тех. поддержка
Информация
Модель телефона:
MAC адрес:
OEM:
Номер версии:
Настройки TCP/IP
Тип соединения: |
IP-адрес: |
Адрес сети: |
Шлюз: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Автоматически получать ip-адрес DNS
Использовать следующие ip-адреса DNS
Первый DNS: |
Второй DNS: |
Layer 3 QoS: | (Diff-Serv или значение Precedence)
Layer 2 QoS: | 802.1Q VLAN метка
| 802.1p значение приоритета
Настройки голосовых кодеков
Предпочтительные голосовые кодеки: | Кодек 1: Frames per TX 1:
(в указанном порядке) | Кодек 2: Frames per TX 2:
| Кодек 3: Frames per TX 3:
| Кодек 4: Frames per TX 4:
| Кодек 5: Frames per TX 5:
| Кодек 6: Frames per TX 6:
| Кодек 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
Размер iLBC фрейма: | 20ms 30ms
Speex битрейт: |
Детектор речевой активности (VAD): | Нет Да
Авто-регулировка громкости (AGC): | Нет Да
Эхо-подавление (AEC): | Нет Да
Настройки IAX2 протокола
IAX2 регистрация: | Нет Да
IAX2 сервер: | (ip-адрес или URI)
Порт IAX2 сервера: | (по-умолчанию 4569)
IAX2 User ID: |
IAX2 логин: |
IAX2 пароль: |
Имя: | (необязательно, например, Ivan Petrov)
Локальный IAX2 порт: | (по-умолчанию 4569)
Время регистрации: | (в секундах, по-умолчанию 60с)
Номер Голосовой почты: |
Использовать План нумерации сервера: | Нет Да
Настройки плана набора
Переадресация на номер: |
Безусловная переадресация: | Нет Да
Переадресация когда занято: | Нет Да
Переадресация когда нет ответа: | Нет Да
Время не ответа: | (в секундах, по-умолчанию 60с)
Авто-ответ: | Нет Да
Удержание вызова: | Нет Да
Префикс набора номера: | (Всегда добавляется к набранному номеру)
Номер Hot Line: | (Номер, который автоматически набирается при поднятии трубки)
Использовать план нумерации: | Нет Да
Тайм-аут плана нумерации: | (в секундах, по-умолчанию 5с)
Use "#" To Call: | Нет Да
Системные настройки
Системный пароль: | (Пароль для доступа к телефону через web)
IP-адрес Syslog сервера: |
Уровень громкости микрофона (0-7): |
Уровень громкости динамика (0-31): |
Уровень громкости спикер-фона (0-31): |
Сервер авто-настройки: | (ip-адрес или URI)
Порт сервера авто-настройки: | (по-умолчанию 80)
Интервал запросов к серверу авто-настройки: | (В минутах, максимум 65535 минут)
SNTP сервер: | (ip-адрес или URI, например, pool.ntp.org)
Временная зона: |
Автоматически устанавливать летнее время: | Нет Да
Тех. поддержка
PalmMicro представляет Вам IP-телефон самого высокого качества. Если у Вас есть вопросы о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите раздел технической поддержки на нашем веб-сайте. Перейти на web-страницу PalmMicro